Մետաղական հիմնակմախքով փայտյա նստատեղերով նստարանի

տեխնիկական բնութագիր

- ***Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000х900մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/***

***- Մետաղյա կողամասերի ոտքերը ստորին մասում պետք է եռակցված լինի 4մմ հաստությամբ 80x80մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հատակին/հարթակին/ ամրացնելու համար***

***- Նստարանի նստատեղի տակ պետք է եռակցված լինեն 1900մմ չափսերի 2 քառակուսի կտրվածքով խողովակ 40x40x3մմ***

***- Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ 40x40x4մմ 460մմ երկարությամբ, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ 40x40x4մմ 300մմ երկարությամբ***

***- Նստարանի հենակին /4 հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին պտուտակներով՝ ամրացված լինեն 1900x80x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր***

***- Մետաղական մասերի ներկումն անհրաժեշտ է իրականացնել փոշեներկման տարբերակով /գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/***

***- Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մգեցնող լաքով***

***- Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա պետք է փորագրված լինի <<ՆՈՐ ՆՈՐՔ>>***

***- Նստարանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:***

Մետաղական դույլով մետաղական աղբամանի տեխնիկական բնութագիր

***Մետաղական դույլով մետաղական աղբամանի տեխնիկական բնութագիր***

***- Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի,մետաղական դույլով***

***- Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում/եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար/***

***- Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս***

***- Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար***

***- Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեաձև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով***

***- Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք***

***- Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով***

***- Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված/բայց ոչ դույլը/***

***- Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ***